{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Zadanie"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie","index":0,"n_rows":73,"n_cols":8,"rows_kept":73,"merged":[[0,0,0,7],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ZADANIE"]
["Stavba: ",null,"DOPLNKOVÁ CYKLOTURISTICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA - PRÍSTREŠOK PRE CYKLISTOV HRUBOV"]
["Objekt: ",null,"Prístrešok pre cyklistov"]
[]
[]
["Objednávateľ:",null,"OBEC HRUBOV"]
["Zhotoviteľ: ",{"$nulls":4},"Spracoval: ","Ing. Božena HAMAĎAKOVÁ"]
["Miesto: ",null,"HRUBOV",null,null,"Dátum: ","29.11.2020"]
[]
["Č.","KCN","Kód položky","Popis","MJ","Množstvo celkom","Cena jednotková","Cena celkom"]
["1","2","3","4","5","6","7","8"]
[]
[]
[null,null,"HSV","Práce a dodávky HSV   "]
[null,null,"1","Zemné práce   "]
[1,"001","121101111.S","Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3   ","m3",{"v":6.07,"d":"6.070"}]
[2,"001","122201101.S","Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3   ","m3",{"v":3.04,"d":"3.040"}]
[3,"001","122201109.S","Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3   ","m3",{"v":3.04,"d":"3.040"}]
[4,"001","133201101.S","Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3   ","m3",{"v":1.08,"d":"1.080"}]
[5,"001","133201109.S","Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3   ","m3",{"v":0.11,"d":"0.110"}]
[6,"001","162201102.S","Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m   ","m3",{"v":10.19,"d":"10.190"}]
[7,"001","171201201.S","Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   ","m3",{"v":10.19,"d":"10.190"}]
[null,null,"2","Zakladanie   "]
[8,"011","275313611.S","Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20   ","m3",{"v":1.73,"d":"1.730"}]
[9,"011","275351215.S","Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce   ","m2",{"v":1.44,"d":"1.440"}]
[10,"011","275351216.S","Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce   ","m2",{"v":1.44,"d":"1.440"}]
[null,null,"5","Komunikácie   "]
[11,"221","564732111.S","Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 100 mm   ","m2",{"v":25.52,"d":"25.520"}]
[12,"221","564831111.S","Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm   ","m2",{"v":25.52,"d":"25.520"}]
[13,"221","596911141.S","Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm   ","m2",{"v":25.52,"d":"25.520"}]
[14,"592","592460010100","Dlažba betónová Low value PREMAC KLASIKO bezškárová, rozmer 200x100x60 mm, sivá   ","m2",{"v":26.03,"d":"26.030"}]
[null,null,"9","Ostatné konštrukcie a práce-búranie   "]
[15,"221","916561211.S","Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou   ","m",{"v":20.6,"d":"20.600"}]
[16,"592","592170001800","Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá   ","ks",{"v":20.81,"d":"20.810"}]
[17,"231","936104221.S","Osadenie odpadkového koša na existujúci stĺpik objímkou   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[18,"553","553560005400.S","Kôš odpadkový, 50 l, vonkajší   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[19,"231","936174311.S","Osadenie stojana na bicykle so zabetonováním nôh   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[20,"553","553560009200.S","Stojan na bicykele   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[21,"553","553560000801.S","Stôl drevený   ","ks",{"v":1,"d":"1.000"}]
[22,"553","553560000802.S","Lavička drevená   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[null,null,"99","Presun hmôt HSV   "]
[23,"221","998223011.S","Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu   ","t",{"v":23.5,"d":"23.500"}]
[]
[null,null,"PSV","Práce a dodávky PSV   "]
[null,null,"762","Konštrukcie tesárske   "]
[24,"762","762222141.S","Montáž zábradlia rovného, osovej vzdialenosti stĺpikov do 1500 mm   ","m",{"v":10.5,"d":"10.500"}]
[25,"605","605110000100.S","Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť I hr. 13-15 mm, š. 60-130 mm   ","m3",{"v":0.26,"d":"0.260"}]
[26,"762","762295000.S","Spojovacie prostriedky pre schodiská a zábradlia - klince, glej   ","m3",{"v":0.26,"d":"0.260"}]
[27,"762","762313113.S","Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm - kotvenie stĺpov   ","ks",{"v":6,"d":"6.000"}]
[28,"311","311970001100","Kotviaci prvok do betónu, oceľový   ","ks",{"v":6,"d":"6.000"}]
[29,"762","762332130.S","Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2   ","m",{"v":2.54,"d":"2.540"}]
[30,"605","605120007400.S","Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I dĺ. 4000-6500 mm, hr. 120 mm, š. 120, 140, 180 mm   ","m3",{"v":2.79,"d":"2.790"}]
[31,"762","762341201.S","Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°   ","m",{"v":126,"d":"126.000"}]
[32,"605","605120002800.S","Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2   ","m3",{"v":0.28,"d":"0.280"}]
[33,"762","762341252.S","Montáž kontralát pre sklon od 22° do 35°   ","m",{"v":51.3,"d":"51.300"}]
[34,"605","605120002800.S","Hranoly z mäkkého reziva neopracované nehranené akosť II, prierez 25-100 cm2   ","m3",{"v":0.21,"d":"0.210"}]
[35,"762","762395000.S","Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty   ","m3",{"v":3.28,"d":"3.280"}]
[36,"762","998762102.S","Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m   ","t",{"v":2.03,"d":"2.030"}]
[null,null,"764","Konštrukcie klampiarske   "]
[37,"764","764171254","Krytina LINDAB - hrebene z hrebenáčov s vetracím pásom, sklon strechy do 30°   ","m",{"v":7,"d":"7.000"}]
[38,"764","764171263","Krytina LINDAB - odkvapové lemovanie, sklon strechy do 30°   ","m",{"v":14,"d":"14.000"}]
[39,"764","764171800","Krytina LINDAB sklon strechy do 30°   ","m2",{"v":39.9,"d":"39.900"}]
[40,"764","764171848","Krytina LINDAB - štítové lemovanie, sklon strechy do 30°   ","m",{"v":11.4,"d":"11.400"}]
[41,"764","764751112","Odpadová rúra kruhová D 100 mm Lindab   ","m",{"v":4.7,"d":"4.700"}]
[42,"764","764751142","Výtokové koleno potrubia D 100 mm Lindab   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[43,"764","764761121","Žľab pododkvapový polkruhový R 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab   ","m",{"v":14,"d":"14.000"}]
[44,"764","764761231","Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom D 125 mm Lindab   ","ks",{"v":2,"d":"2.000"}]
[45,"764","998764101.S","Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m   ","t",{"v":0.15,"d":"0.150"}]
[null,null,"783","Nátery   "]
[46,"783","783726200","Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním   ","m2",{"v":35.5,"d":"35.500"}]
[47,"783","783726300","Nátery tesárskych konštrukcií syntetické hnedej farby   ","m2",{"v":35.5,"d":"35.500"}]
[]
[{"$nulls":3},"Celkom   "]